There are no discarded input sections

Memory Configuration

Name Origin Length Attributes

SRAM 0x20041f00 0x000000fc xr

\*default\* 0x00000000 0xffffffff

Linker script and memory map

0x20041f00 . = ORIGIN (SRAM)

.text 0x20041f00 0xf0

0x20041f00 \_start = .

\*(.entry)

\*(.text)

.text 0x20041f00 0xf0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

0x20041f00 \_stage2\_boot

0x20041fbc read\_flash\_sreg

0x20041fcc literals

LOAD pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

START GROUP

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libgcc.a

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libg.a

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a

END GROUP

START GROUP

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libgcc.a

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a

LOAD C:/Users/fborg/.pico-sdk/toolchain/14\_2\_Rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libnosys.a

END GROUP

OUTPUT(pico-sdk\src\rp2040\boot\_stage2\bs2\_default.elf elf32-littlearm)

LOAD linker stubs

.data 0x20041ff0 0x0

.data 0x20041ff0 0x0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.igot.plt 0x20041ff0 0x0

.igot.plt 0x20041ff0 0x0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.glue\_7 0x20041ff0 0x0

.glue\_7 0x20041ff0 0x0 linker stubs

.glue\_7t 0x20041ff0 0x0

.glue\_7t 0x20041ff0 0x0 linker stubs

.vfp11\_veneer 0x20041ff0 0x0

.vfp11\_veneer 0x20041ff0 0x0 linker stubs

.v4\_bx 0x20041ff0 0x0

.v4\_bx 0x20041ff0 0x0 linker stubs

.iplt 0x20041ff0 0x0

.iplt 0x20041ff0 0x0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.rel.dyn 0x20041ff0 0x0

.rel.iplt 0x20041ff0 0x0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.bss 0x20041ff0 0x0

.bss 0x20041ff0 0x0 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.ARM.attributes

0x00000000 0x22

.ARM.attributes

0x00000000 0x22 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_line 0x00000000 0xed

.debug\_line 0x00000000 0xed pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_line\_str

0x00000000 0xfb

.debug\_line\_str

0x00000000 0xfb pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_info 0x00000000 0x25

.debug\_info 0x00000000 0x25 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_abbrev 0x00000000 0x14

.debug\_abbrev 0x00000000 0x14 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_aranges 0x00000000 0x20

.debug\_aranges

0x00000000 0x20 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj

.debug\_str 0x00000000 0x81

.debug\_str 0x00000000 0x81 pico-sdk/src/rp2040/boot\_stage2/CMakeFiles/bs2\_default.dir/compile\_time\_choice.S.obj